# Manuel d’utilisation de la porte du poulailler :

## Mise à jour de la date :

* Appuyer sur le bouton 1 de la télécommande ELEGOO
* Suivre les instructions de l’écran
* Pour augmenter appuyer sur le bouton **vol +**
* Pour diminuer appuyer sur le bouton **vol –**
* Pour valider appuyer sur le bouton **EQ**

## Mise à jour de l’heure courante :

* Appuyer sur le bouton 2 de la télécommande ELEGOO
* Suivre les instructions de l’écran
* Pour augmenter appuyer sur le bouton **vol +**
* Pour diminuer appuyer sur le bouton **vol –**
* Pour valider appuyer sur le bouton **EQ**

## Programmer l’ouverture automatique du poulailler (le matin) :

* Appuyer sur le bouton 3 de la télécommande ELEGOO
* Suivre les instructions de l’écran
* Pour augmenter appuyer sur le bouton **vol +**
* Pour diminuer appuyer sur le bouton **vol –**
* Pour valider appuyer sur le bouton **EQ**

## Programmer la fermeture automatique du poulailler (le soir) :

* Appuyer sur le bouton 4 de la télécommande ELEGOO
* Suivre les instructions de l’écran
* Pour augmenter appuyer sur le bouton **vol +**
* Pour diminuer appuyer sur le bouton **vol –**
* Pour valider appuyer sur le bouton **EQ**

## Forcer l’ouverture du poulailler :